# 20. METSELWERK

#### 20.12.20. materialen – hulpstukken/lateien

###### Materiaal

* De NBN EN 845-2 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van toepassing.

##### 20.12.23. materialen – hulpstukken/lateien – bekistingsmetselstenen |PM|

###### Meting

* aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het metselwerk.

###### Materiaal

* De bekistingsmetselstenen zullen bestaan uit:
* gebakken aarde in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-1 of
* ~~kalkzandsteen in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-2 of~~
* ~~beton in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-3 of~~
* ~~geautoclaveerd cellenbeton in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-4~~
* De metselmortel is in overeenstemming met NBN EN 998-2.
* De NBN EN 845-2 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van toepassing.

Specificaties

* Opleglengte: 20 / 25 / 30 / … cm